Neuer pH-Sensor

Tintometer erweitert die Palette seiner pH-Sensoren.

Ab sofort gehört der leistungsfähige pH-Sensor Typ 226 standardmäßig zum Lieferumfang der Gerätesets SensoDirect pH110 und SensoDirect 150.

Die Vorteile dieses neuen Sensors: Durch die Verwendung von zwei Keramikdiaphragmen und einer hochwertigen Glasmembran werden auch in ionenärmeren Wasserproben (≥ 80 µS cm-1) kurze Ansprechzeiten und korrekte Messwerte erreicht. Der Sensor deckt dabei einen pH-Messbereich von 0-14 ab und ist in einer Temperaturspanne von -5 °C bis +80 °C einsetzbar.
 
Die Sensor-Konstruktion mit Gelelektrolyt und Kunststoffschaft sorgt für einen wartungsarmen und universellen Einsatz in industriellen Anwendungen, der Abwasseraufbereitung und dem Schwimmbad.

Für Fragen zum Produkt oder für Bestellungen kontaktieren Sie uns gerne:

Tintometer GmbH Lovibond® Water Testing
Schleefstr. 8-12
44287 Dortmund
Deutschland

Tel.: 		+49 231 94510 0
Fax:		+49 231 94510 30

E-Mail:	vertrieb@tintometer.de
Web:		www.lovibond.com 